2015/8/2

1. 修改AL106HD的蓝光逻辑，白光调整BGAIN，菜单VPOS=1，开机默认显示版本

2. 修改VC200的显示信息

2015/7/30

1. 修改AL106HD的版本显示方式

2. 完成蓝光控制功能

2015/7/23

1. 修改手动调焦时，单按时为曲线取值直接设置，长按时为standard far

2015/7/12

1. 添加 SE\_REG项目用于软件注册

2. 添加超出范围提示的OOR功能

2015/6/30

1. 修改了白平衡之后保存时的字符提示问题，保存完毕显示SAVED

2. 修改了1020镜头的显示问题

3. 修改了从手动对焦切换到自动对焦时，会把倍数显示关闭的问题。

2015/6/25

1. 添加索尼镜头开机时默认打开数字放大

2. 代码内定义标清或者高清后，则可以自动兼容480和1020,3310和63001. 添加SONY镜头开机时默认打开数字放大

3. 去掉了采图时的闪灯，以便能连续采图

2. 代码内镜头定义标清和高清后，则可以自动兼容480和1020，3310和63001. 添加SONY镜头开机时默认打开数字放大

2. 代码内镜头定义标清和高清后，则可以自动兼容480和1020，3310和6300

2015/6/11

1. 修正了DVC14000白平衡模式时，冻结键仍为采图，无法保存Gain值的错误

2. 修正所有项目调整完白平衡之后，按下保存实际并没有存储的错误

3. 更改AL-106A为AL-106，版本重置

2015/6/10

1. 把AL106分成了480和1020两份代码

2. 发布DVC14000第一版，冻结为采图

3. 修正AL106按下手动聚焦不显示放大倍数的问题

2015/6/9

1. 修正按遥控的TIME时，非翻转功能

2015/6/3

1. 修改India\_SD在翻转或者手动聚焦时按显示的时候，字符会转到下方显示黄色且不闪。

2. 修改SI项目的路径，避免使用绝对路径

3. 添加India\_SD机型，与之前的DVC14000区分开来